Beckum, 05. September 2023

**EQUITONE [linea] LT85:**

**Prägnante Fassadengestaltung in Graphit**

*EQUITONE ergänzt die Farbpalette der profilierten Fassadentafel EQUITONE [linea] um einen neuen tiefen Farbton in Graphit, der für besondere Kontrasteffekte an der Fassade sorgt. Die dreidimensionale Oberfläche der Faserzementtafel ermöglicht es, komplette Fassaden mit kräftiger, dynamischer Wirkung zu gestalten oder auch nur einzelne Fassadenelemente hervorzuheben und zu akzentuieren.*

Charakteristisches Merkmal der Fassadentafel EQUITONE [linea] sind fingerbreite Fräsungen in der Faserzementoberfläche, die der geschosshohen Tafel auch im neuen Farbton LT85ein menschliches Maß und räumliche Tiefe verleihen. Innerhalb der geometrischen Struktur erzeugen die Fasern des Werkstoffs eine zarte Textur, die der kühnen Schönheit des Materials natürliche Details und Subtilität verleihen.

Die profilierte Oberfläche – deren erhöhte Kanten schräg nach unten verlaufen – erzeugt eine besondere Dynamik aus Licht und Schatten, die das Fassadenbild stetig verändert. Im Tagesverlauf wird das Erscheinungsbild der Fläche betont oder die räumliche Tiefe der profilierten Oberfläche hervorgehoben: Bei direktem Lichteinfall wirkt die Fassade hell und fast eben, bei schräg stehender Sonne dunkel und scharf konturiert.

**Cradle to Cradle Certified®**

EQUITONE [linea] LT85 ist nach den Cradle to Cradle Standards mit Bronze zertifiziert und gibt Architekt\*innen und Bauherrr\*innen Sicherheit in Bezug auf eine nachhaltige Materialwahl. Die Zertifizierung gilt als weltweit führender ganzheitlicher Produktstandard und umfasst die Prüfung in mehreren Kategorien nach strengen Kriterien durch die internationale gemeinnützige Organisation "Cradle to Cradle Products Innovation Institute". Cradle to Cradle fördert einen kreislauforientierten Ansatz für die Herstellung von Materialien und Produkten.

**Nachhaltig: VHF mit EQUITONE [linea]**

Die bis zu 3.050 x 1.220 mm großen Fassadentafeln können horizontal oder vertikal verlegt werden. Von Graphit über grau und braun bis hin zu weiß kommt die Authentizität des Werkstoffs voll zur Geltung. Wie alle Faserzementtafeln von Etex ist EQUITONE [linea] nicht brennbar nach DIN EN 13501–1 und eignet sich als vorgehängte hinterlüftete Fassade für jede Gebäudeart und -höhe. Die Befestigung der 10 Millimeter dicken Tafel erfolgt mit farblich passenden Schrauben oder Nieten auf Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion.

**EQUITONE – von und für Architekten**

Unter dem Markennamen EQUITONE vertreibt die Etex Germany Exteriors GmbH großformatige Fassadentafeln aus Faserzement. EQUITONE steht für anspruchsvolle Architektur mit ausdrucksstarken Fassadentexturen. Schon bei der Produktentwicklung wird größter Wert auf die Expertise führender Architekten gelegt. Die Etex Germany Exteriors GmbH ist der führende Hersteller von Dach- und Fassadenbekleidungen aus Faserzement in Deutschland. Das Portfolio umfasst neben EQUITONE Fassadentafeln die Marken Cedral mit Fassadenpaneelen, kleinformatigen Dach- und Fassadenplatten sowie Terrassendielen und die Marke Eternit mit dem klassischen Wellplattensortiment. Das Unternehmen gehört zu der in Belgien ansässigen Etex und ist in Deutschland an den Standorten Beckum und Heidelberg vertreten.

ABBILDUNG



LT85, das neue tiefe Graphit der EQUITONE [linea] gibt Architekt\*innen die Möglichkeit architektonische Highlights zu schaffen. © EQUITONE



Die Proportionen der Profilierung sind inspiriert von denen der menschlichen Hand und wirken vertraut und laden zur Berührung ein. © EQUITONE

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.

Ansprechpartner Etex Germany Exteriors GmbH, Jennifer Claus Brandmanager EQUITONE

für Journalisten T +49 2525 69 302, [jennifer.claus@etexgroup.com](mailto:jennifer.claus@etexgroup.com)

mai public relations GmbH, Julia Wolter

Telefon: 030 66 40 40 551, [jw@maipr.com](mailto:jw@maipr.com)