Meeresrauschen, Sandstrände und ein azurblauer Himmel: Im Nordosten der Ostfriesischen Halbinsel liegt der Badeort Schillig, der alles bietet, was einen erholsamen Urlaub an der Nordsee ausmacht – ob Aktiv- oder Strandurlaub. Auch an behaglichen Unterkünften mangelt es nicht: 47 neue Ferienhäuser – geplant und gebaut als Reihenhäuser im Stil skandinavischer Holzhäuser – wurden 2021 fertiggestellt. Die dezenten Fassadenfarben fügen sich von Hellblau über Grau bishin zu Beige optisch perfekt in die maritime Umgebung ein und verweisen ebenfalls auf den beliebten Scandi-Look mit seiner klaren Linienführung und den natürlichen Materialien – unterstrichen durch die kontrastierenden weißen Sprossenfenster und Dachabschlüsse.

**Ferienhäuser an der Nordsee im Scandi-Stil:**

**Langlebiger Schutz vor Wind und Wetter**

Bei den Fassaden verzichteten die Planer allerdings auf das pflegeintensive Material Holz, das regelmäßig mit Wetterschutzfarbe gestrichen werden muss, und setzten auf langlebige Cedral Paneele aus Faserzement, um Sonne, Wind und Regen die Stirn zu bieten. Die schmalen und bis zu 3,60 Meter langen Paneele wirken wie eine Holzverschalung, sind aber besonders witterungsbeständig und lassen sich schnell und einfach verarbeiten. Neben der ansprechenden Optik schützen sie im System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade die Feriengäste sowohl vor Umgebungslärm als auch vor Hitze oder Kälte. Cedral Fassadenpaneele sind außerdem besonders nachhaltig, denn sie bestehen zum Großteil aus natürlichen mineralischen Rohstoffen.

Projekt: Ferienpark in Schillig

Bauherr: Nordsee Ferienpark Schillig GmbH, Bremen

Planung: IGT Ingenieurgemeinschaft Tode GmbH, Wilhelmshaven

Verarbeiter: Seipel Dachtechnik GmbH & Co. KG, Sande

Produkt: Fassadenpaneel Cedral Click Structur, in vier verschiedenen Farben

Foto: Dennis Neuschaefer-Rube

Bildunterschrift

Die Ferienhäuser in Schillig an der Nordsee greifen den natürlich-cleanen nordischen Stil auf und sind mit witterungsbeständigen und langlebig-schönen Cedral Paneelen aus Faserzement bekleidet, die wartungsärmer sind als Holzfassaden. Die horizontale Cedral Click Verlegung in ebener Fläche erfolgte dank der Click Klammer schnell und kostengünstig.

Ansprechpartner für Journalisten:

Etex Germany Exteriors GmbH Unternehmenskommunikation, Miriam Petermann

T +49 6224 701 208, miriam.petermann@etexgroup.com

mai public relations GmbH, Julia Wolter

T +49 30 66 40 40 551, cedral@maipr.com