Communiqué de presse 09/2024

forster presto xs et forster unico xs

**Des systèmes de profilés filigranes à large spectre d’application**

**Romanshorn, septembre 2024. Qu’il s’agisse d’une restauration de façade conforme aux directives de protection des monuments historiques ou d’un aménagement intérieur haut de gamme, lorsque la demande concerne des portes et des fenêtres devant répondre à des exigences élevées aussi bien sur le plan esthétique que fonctionnel, les planificatrices et les planificateurs sont confrontés à des défis complexes. Avec les systèmes de profilés forster presto xs pour une utilisation en intérieur et forster unico xs pour une utilisation à l’extérieur, Forster propose deux solutions qui se caractérisent par des largeurs face vue particulièrement filigranes et qui offrent une multitude d’options en matière d’isolation thermique et de sécurité.**

**Un design fin tout à fait unique: forster presto xs et forster unico xs**

Les systèmes de profilés se distinguent surtout dans les projets de construction qui mettent l’accent sur le design, la fonctionnalité et la durabilité jusque dans les moindres détails. Parmi les produits-phares du portefeuille de Forster se trouvent les systèmes à structure fine forster unico xs et forster presto xs: ces profilés filigranes uniques réalisés intégralement en acier recyclé présentent des largeurs face vue très étroites et conviennent ainsi aussi bien pour l’assainissement de bâtiments protégés et historiques que pour les éléments en verre affichant un look industriel moderne. Alors que forster presto xs permet de réaliser librement des espaces intérieurs avec des vitrages fixes minimalistes, des portes battantes ou des portes pivotantes, son pendant pour l’extérieur, forster unico xs, fait la démonstration de ses atouts sur des fenêtres, des portes et des vitrages fixes à isolation thermique à l’extérieur. Grâce aux DEP des deux systèmes, Forster met par ailleurs à disposition des planificatrices et des planificateurs toutes les données requises dans le cadre des certifications de durabilité visées pour les bâtiments.

**Attirer les regards en filigrane: porte pivotante forster presto xs**

Avec des largeurs face vue de 23 mm seulement, forster presto xs est une solution optimale pour les concepts d’aménagement intérieur minimalistes. Des portes à un ou deux vantaux affleurés ou décalés aux vitrages fixes avec protection incendie intégrée en option, ce système de profilés offre des applications variées assurant transparence maximale et bien-être à l’intérieur. Dans son exécution de porte pouvant être librement positionnée avec fonction de pivotement jusqu’à 360°, forster presto xs attire tous les regards par son extravagance tout en délimitant discrètement les espaces (qu’il soit intégré avec des hauteurs de vantail pouvant atteindre 3000 mm ou sans cadre).

**Moins, c’est plus: fenêtres et portes extérieures avec forster unico xs**

Les personnes qui souhaitent réaliser une enveloppe de bâtiment avec des exigences esthétiques très élevées ne peuvent pas passer à côté des fenêtres, des portes et des vitrages fixes à isolation thermique du système forster unico xs, le seul système à isolation thermique intégralement réalisé en acier. Les constructions convainquent par leurs largeurs face vue extrêmement mince dès 23 mm ainsi que leurs valeurs élevées d’isolation thermique et acoustique jusqu’à 46 dB. Différentes variantes d’ouverture pour la mise en place de remplissage pouvant aller jusqu’à 60 mm et une résistance à l’effraction de classe RC2 permettent d’aménager librement le système, qui peut être appliqué de diverses manières aussi bien dans des bâtiments protégés avec des exigences spéciales que dans des constructions modernes en verre. Le système forster unico xs pouvant se passer d’isolateurs supplémentaires en plastique, il est particulièrement durable et entièrement recyclable. Bref, il s’agit là d’une solution attractive pour construire de manière responsable et durable.

**Plus d’informations sur forster presto xs** [**ici**](https://www.forster-profile.ch/fr-fr/systemes-de-profiles-en-acier-et-acier-inox-pour-isolation-thermique-et-applications-de-securite/forster-presto-xs.html) **et sur forster unico xs** [**ici**](https://www.forster-profile.ch/fr-fr/systemes-de-profiles-en-acier-et-acier-inox-pour-isolation-thermique-et-applications-de-securite/forster-unico-xs.html).

**Forster Systèmes de profilés – steel is our nature**  
Forster Systèmes de profilés SA développe et fabrique des solutions sûres et à haute efficacité énergétique en acier et en acier inoxydable pour les portes, les fenêtres et les façades. Forster est un partenaire dans le domaine de la construction et propose un accompagnement technique personnalisé et un suivi de projet dans le monde entier. Les produits et les solutions de Forster pour l’enveloppe du bâtiment et pour l’intérieur avec isolation thermique et applications de sécurité telles que protection incendie, résistance à l’effraction et résistance aux balles sont conformes aux exigences et aux normes les plus élevées. Des accessoires et des services complets pour les clients et les partenaires commerciaux des secteurs de l’architecture, de la planification et de la construction complètent la gamme.

Forster travaille avec ses propres filiales dans plus de 20 pays et avec des partenaires de

distribution exclusifs dans une dizaine d’autres : de l’Europe à l’Amérique du Nord en passant par l’Asie et le Moyen-Orient.

**Contact Presse**

Forster Systèmes de profiles SA mai public relations GmbH

Rosina Obermayer Arno Heitland  
Marketing Communication Manager Conseiller senior RP  
Hoftstrasse 41 Leuschnerdamm 13  
8590 Romanshorn 10999 Berlin

Suisse Allemagne  
T. +41 (0) 71 552 43 14 T. +49 (0) 30 66 40 40 553

[rosina.obermayer@forstersystems.com](mailto:rosina.obermayer@forstersystems.com) [forster@maipr.com](mailto:forster@maipr.com)

[forstersystems.com](http://forstersystems.com) [maipr.com](http://www.maipr.com)

**Images**

 

*Un design minimaliste pour les plus hautes exigences : avec forster unico xs pour l’extérieur et forster presto xs pour l’intérieur, il est possible de réaliser des portes et fenêtres avec des largeurs face vue extrêmement fines.*

*Photo de gauche : halle à sheds (Zoug), photographie: © Beat Brechbühl ; photo de droite : © Forster Systèmes de profilés*



*Les sections de profilé ultrafines font de forster unico xs la solution à isolation thermique idéale pour les rénovations réalisées dans le respect des monuments historiques. Photo : © Jens Kirchner Architekturfotografie*

*****Finesse, efficacité énergétique, flexibilité: le système de profilés forster unico xs intégralement réalisé en acier est une solution parfaite pour des constructions de portes à haute isolation thermique avec des largeurs face vue particulièrement étroites. Le système convainc par ses nombreuses possibilités d’aménagement, du choix de la géométrie à la combinaison avec différentes parcloses. Photo : © Forster Systèmes de profilés*



*Cette porte pivotante élégante avec forster presto xs garantit un maximum de transparence et des espaces intérieurs baignés de lumière. Illustration : © Forster Systèmes de profilés*