MEDIENMITTEILUNG

**Flexibel nutzbare Räume mit System:**

**Glastrennwände SWISSDIVIDE III von Glas Trösch**

**Langenthal, November 2021.** *Raum-in-Raum-Lösungen erfreuen sich nicht erst seit der Corona-Pandemie grosser Beliebtheit: Sie eignen sich als Rückzugsort genauso gut wie für diskrete Besprechungen oder agile Workshops und erweitern sinnvoll das Raumprogramm von Büros, Gesundheits- und Bildungsbauten oder auch Produktionsbetrieben. Dabei sind die Ansprüche an die innenliegenden «Vier Wände» hoch: Statt Enge und Dunkelheit sind Weite und Helligkeit gefragt. Das macht Glas zum idealen Werkstoff für diesen Einsatzbereich. Mit SWISSDIVIDE III bietet Glas Trösch nun ein im wahrsten Sinne des Wortes massgeschneidertes Trennwandsystem an, das sowohl gestalterisch als auch funktional höchste Ansprüche erfüllt.*

**Zuverlässiger Schutz bei geringer Systembreite**

Abgeschirmter Arbeitsplatz, inspirierende Denkerzelle oder lebendiger Meetingraum: Mit dem Trennwandsystem SWISSDIVIDE III lässt sich jedes gewünschte Raum-in-Raum-Konzept einfach umsetzen. Dabei stehen die dreischalig aufgebauten Glaselemente vor allem für Diskretion: Die zwei Verbundsicherheitsgläser in Kombination mit einem mittig eingefassten Floatglas stehen für eine äusserst robuste wie auch besonders schalldichte Lösung. Mit einem Dämmwert von 48 dB Rw erreicht SWISSDIVIDE III hohe Schallschutzklassen und erfüllt ebenso hohe Sicherheitsanforderungen (RC Klassen) – und das bei einer Systembreite von lediglich 60 Millimetern. Für noch bessere Schalldämmwerte können die Glaszwischenräume mit Edelgasen befüllt werden. Das verbessert die Wärmedämmwerte, so dass sich das Trennwandsystem auch ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturwechseln eignet, wie sie beispielsweise in Industriebetrieben vorkommen.

**Kreative Vielfalt bei der Glasgestaltung**

Neben der akustischen und klimatischen Abschirmung lassen sich verglaste Innenräume mit SWISSDIVIDE III auch optisch abtrennen, ohne dabei komplett auf eine natürliche Belichtung verzichten zu müssen. Für Sichtschutz sorgen beispielsweise in den Scheibenzwischenraum integrierte Storen, die sich mittels Fernsteuerung individuell bedienen lassen. Lieferbar sind auch schaltbare Gläser, die die Scheiben in Sekundenschnelle blickdicht machen. Und nicht zuletzt lassen sich die Elemente auch durch Bedruckung, farbige Folien oder vollflächige Lackierungen so gestalten, dass Einblicke erschwert oder ganz verhindert werden.

Die Profile sind erhältlich in Schwarz oder optional in Eloxal- und RAL-Farben erhältlich und flächenbündig mit der Verglasung gestaltet. Die Schliesstechnik und die Beschläge können bei SWISSDIVIDE III herstellerunabhängig konfiguriert werden. Die Türen sind zudem mit allen gängigen Funktionen, Zutrittskontrollsystemen oder Mehrpunkteverriegelungen für erhöhte Sicherheitsklassen ausstattbar.

**Full Service in Schweizer Qualität**

Raum-in-Raum-Lösungen sind heute so individuell wie die Innenarchitektur selbst. Deshalb bietet Glas Trösch von der kompetenten Beratung über die Projektierung, Produktion bis zur Montage vor Ort einen rundum Komplettservice an. Zu den Besonderheiten von SWISSDIVIDE III zählt zudem, dass die einzelnen Elemente überwiegend von Schweizer Zulieferern stammen und sie in Langenthal nach Mass hergestellt werden.

**Abbildungen:**

**

SWISSDIVIDE III ermöglicht konzentriertes Arbeiten auch in besonders   
lärmbelasteten Umgebungen.

Foto: Glas Trösch

**

Mit SWISSDIVIDE III bietet Glas Trösch eine flexibel konfigurierbare Raum-  
in-Raum-Lösung mit hoher Funktionalität.

Foto: Glas Trösch

**

SWISSDIVIDE III von Glas Trösch ist auch mit innenliegenden Storen   
erhältlich, die bei Bedarf für Sichtschutz sorgen.

Foto: Glas Trösch

**

Das dreischalige Glastrennwandsystem SWISSDIVIDE III hat eine Systembreite   
von lediglich 60 mm. Glas und Rahmen sind flächenbündig gestaltet.   
Foto: Glas Trösch

**Weitere Informationen:**

Glas Trösch AG

Zweigniederlassung SWISSDIVIDE

Eisenbahnstrasse 50, 4900 Langenthal

Tel . +41 (0) 62 785 83 00 | [swissdivide@glastroesch.ch](mailto:swissdivide@glastroesch.ch)

**Rückfragen der Presse beantworten:**

Johanna Schulz | Matthias Mai

mai public relations GmbH

Leuschnerdamm 13 | D-10999 Berlin

Tel. +49 (0) 30 66 40 40 554 | [glas\_troesch@maipr.com](mailto:glas_troesch@maipr.com)