Waldshut-Tiengen, 12.01.2022

#### Mobile Einblasmaschine GUTEX Fibrejet

#### Top Qualität für eine optimale Gefachdämmung

**Mit GUTEX Fibrejet bringt der Dämmstoffhersteller eine mobile Einblasmaschine auf den Markt, die die Verarbeitung von einblasbaren Dämmstoffen optimal gewährleistet. Die Maschinentechnik, made im Schwarzwald, zeichnet sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit, zuverlässigen Bedienkomfort und robuste Verarbeitung aus. Insbesondere Holzfasern lassen sich mit GUTEX Fibrejet gleichmäßig und setzungssicher einblasen – so lassen sich die Vorteile der ökologischen Dämmung mit effizienter, maschineller Verarbeitung für Gefache in Dach, Wand und Decke vereinen. Zur Einblasmaschine mit Zubehör gehört auch der GUTEX Service, wie die kostenfreie Inbetriebnahme und Einweisung der Verarbeiter.**

Gerade bei der Dämmung von Gefachen bieten einblasbare Dämmstoffe einzigartige Vorteile: GUTEX Thermofibre zum Beispiel verbindet die Vorteile der ökologischen Holzfaser für ein wohliges und wertbeständiges Zuhause mit einer effizienten Verarbeitung. Um Dach- und Wandbereiche schnell und sicher mit einblasbaren Dämmstoffen zu dämmen, hat GUTEX gemeinsam mit der Partnerfirma FAB Fördertechnik und Anlagenbau GmbH aus Waldshut-Tiengen den GUTEX Fibrejet entwickelt. Drei Ballen GUTEX Thermofibre bzw. 320 Liter Füllvolumen fasst der 120 x 100 x 85 Zentimeter große Vorratsbehälter.

**Hoher Arbeitsschutz, komfortable Bedienung**

Die mobile Einblasmaschine lässt sich dank der gasfederunterstützten Führung der Befüllklappe und der ergonomisch günstigen Einfüllhöhe von 108 Zentimeter leicht und komfortabel bedienen. Hohe Sicherheit beim Arbeitsschutz bietet auch der geschlossene Bedienmechanismus, der ein Hineinfassen in den Vorratsbehälter verhindert. Durch die geschlossene, kompakte Form werden zudem Staubentwicklung und Lärmbelastung reduziert. Die Industrieturbine (ohne Zusatzturbine) erzeugt einen Ausblasdruck bis zu 500 mbar und garantiert das gleichmäßige und setzungssichere Einblasen der Dämmstoffe. In Kombination mit einer Einblasplatte ist GUTEX Fibrejet auch bei der Bauteilfertigung im Werk einsetzbar.

**Rundum-Service**

Zur hochwertigen Maschinentechnik inkl. Zubehör und Fernsteuerung gehört auch der GUTEX Service: die Anlieferung und Abholung sowie die kostenfreie Inbetriebnahme und Anleitung zur fachgerechten Anwendung.

Ob Schulung, Einblasschläuche oder Verbrauchsartikel, Wartung oder Reparatur – bei GUTEX erhalten Verarbeiter alles was sie rund um ihre Einblasmaschine benötigen.

**Abbildungen:**



GUTEX Fibrejet – mobile Einblasmaschinen für einblasbare Dämmstoffe. © GUTEX



Mit GUTEX Fibrejet einblasbare Dämmstoffe sicher und komfortabel einblasen. © GUTEX

##### Unternehmensprofil

##### GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in Europa. Das Schwarzwälder Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland, Schweiz, Frankreich begann bereits 1932 mit der Produktion von Holzfaserdämmstoffen. Holz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in unmittelbarer Nähe des GUTEX Werkes stammt. Während sich an der Herkunft des Rohstoffes nichts geändert hat, werden die Produkte laufend anwendungstechnisch optimiert. GUTEX bietet heute ausgereifte Dämmlösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Sie überzeugen durch nachhaltige Qualität, gesundes Raumklima und energetische Effizienz. Das bestätigen auch das anerkannte Wohngesundheits-Gütesiegel natureplus®, das PEFC Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft sowie die EMAS-Zertifizierung für vorbildliches Umweltmanagement. Die freiwillige KEYMARK-Zertifizierung macht zudem die hohe technische Produktqualität für Planer und Anwender transparent.

[Diese Pressemitteilung finden Sie hier zum Download.](https://gutex.de/unternehmen/presse/)

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden sich im Internet: [www.gutex.de](https://gutex.de/home/)

#### Bei Rückfragen der Presse

**GUTEX mai public relations**Heike Granacher Julia Wolter  
Marketing PR-Beratung   
[granacher@gutex.de](mailto:granacher@gutex.de) [gutex@maipr.com](mailto:gutex@maipr.com)  
+49 7741 6099-68 +49 30 664040-551

Herstelleradresse:

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen  
Telefon: + 49 7741 6099-0 | [www.gutex.de](http://gutex.de/home/) | [info@gutex.de](mailto:info@gutex.de)

Abdruck kostenlos.

Über die Zusendung von Belegexemplaren (gerne als Daten) freuen wir uns.

Anregungen und Anfragen sind jederzeit willkommen.

Rechtliches:

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen redaktioneller Berichterstattung mit inhaltlichen Bezügen zu GUTEX erlaubt.

Die Bilder können zu diesem Zweck vervielfältigt und kostenlos veröffentlicht werden.

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt. Verkleinerungen oder Vergrößerungen, sowie eine den zentralen Sinn des Bildes nicht entstellende Ausschnittwahl sind zulässig.

Zur Sicherung der uns seitens der Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur unter Angabe der Fotoquelle „GUTEX“ bzw. des Fotografen zulässig.

*Bild: © GUTEX*