Waldshut-Tiengen, 30. Januar 2023

### Sichere Dämmlösungen für die ökologische Sanierung

#### Dach und Wand mit GUTEX Holzfaserdämmung nachhaltig geschützt

Die Zukunft des Bauens liegt im Gebäudebestand und seiner ökologischen Sanierung. Um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen und Gebäude energieeffizient und zukunftsfähig zu gestalten, ist der Einsatz nachhaltiger Baustoffe unverzichtbar. GUTEX hat Antworten auf diese Herausforderung und präsentiert auf der BAU 2023 am Stand 302 | Halle B5 das holzfaserbasierte Wärmedämmverbundsystem Thermowall WDVS, das im Holz- und Massivbau zum Einsatz kommt sowie bei erhöhten Brandschutzanforderungen nachhaltig Sicherheit bietet. Zudem stellt das Unternehmen mit GUTEX Ultratherm seine patentierte Holzfaserdämmplatte für die bauphysikalisch sichere ökologische Dachsanierung in den Fokus der Ausstellung auf dem internationalen Branchentreff in München.

Mit rund 40 Prozent haben die Außenwände den größten Flächenanteil an einer Gebäudehülle. Ist diese nicht gut gedämmt, geht besonders in den Wintermonaten viel Wärme verloren. Zudem gelangt im Sommer unerwünschte Hitze in das Gebäude, was wiederum die Behaglichkeit beeinträchtigt. GUTEX hält mit dem Wärmedämmverbundsystem Thermowall WDVS für vollflächige Untergründe aus Holz oder Mauerwerk eine Fassadendämmlösung bereit, die Ökologie mit Ökonomie perfekt verbindet. Die einschichtigen, homogenen Dämmplatten aus natürlichen Holzfasern sind diffusionsoffen und feuchteregulierend. Sie gewährleisten den lang anhaltenden Schutz des Gebäudes und schaffen ein gesundes und angenehmes Wohnklima.

Langlebige Putzfassaden mit GUTEX Thermowall

Eine entscheidende Rolle für die hochwertige Optik und dauerhafte Funktionalität der gedämmten Putzfassade spielt zudem ihre Stoßfestigkeit: Hier punktet GUTEX Thermowall durch die Synergie der druckfesten Dämmplatten und des darauf abgestimmten und zugelassenen Putzsystems. Auch erhöhte Schallschutzanforderungen mit Schallschutzwerten bis RW = 52 dB, wie sie an Hauptstraßen oder gegenüber Spielplätzen und Schulen gefragt sein können, lassen sich problemlos umsetzen.

Regensichere Aufdachdämmung mit GUTEX Ultratherm

GUTEX, Qualitätsführer für ökologische Holzdämmstoffe in Westeuropa, stellt auf der BAU 2023 auch Lösungen für die Dachsanierung vor. GUTEX Ultratherm Unterdeckplatten lassen sich fugenfrei oberhalb der Sparren verlegen, minimieren Wärmebrücken wirkungsvoll und senken so deutlich den Energieverbrauch eines Gebäudes. Zugelassen als regensichere Unterdeckplatte (UDP-A) ab 15° Dachneigung ist GUTEX Ultratherm ein wahrer Alleskönner: Die Unterdeckplatte mit der patentierten Nut- und Feder-Verbindung garantiert, dass kein Regen ins Dach dringt und trotzt auch extremen Witterungseinflüssen. Dank der Kombinierbarkeit unterschiedlicher Dicken – zum Beispiel für die oberflächenbündige Überdämmung des Dachvorsprungs – und der hohen Maßgenauigkeit lässt sich GUTEX Ultratherm schnell und einfach verlegen. Das spart Zeit und senkt Kosten.

Bauwende mit recycelbaren Holzfaserdämmstoffen

Als Pionier für ökologische Dämmung bietet GUTEX eine breite Palette an Holzfaserdämmstoffen für die gesamte Gebäudehülle sowie den Innenbereich. Die recycelbaren Dämmstoffe bestehen aus regionalem Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und tragen so erheblich zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Gebäuden bei. Der ökologische Dämmstoff bindet als Kohlenstoff im Produkt zudem mehr CO2 als durch die Produktion freigesetzt wird und ist dank der langen Nutzungsdauer von 40 bis 50 Jahren in Kombination mit nachhaltiger Forstwirtschaft eine echte Kohlenstoffsenke.

2023 baut der Hersteller seine nachhaltige Unternehmensausrichtung konsequent weiter aus: So soll die universelle Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm stellvertretend für alle im Trockenverfahren hergestellten Produkte Cradle-to-Cradle zertifiziert werden. Das anerkannte Nachhaltigkeitsprinzip wird in den kontinuierlichen GUTEX Verbesserungsprozess integriert, um negative Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt zu reduzieren und einen positiven ökologischen Fußabdruck zu erzeugen.

Außerdem werden die Produkte seit 1. Januar 2023 ausschließlich auf Retour-Paletten an die Kunden geliefert und kostenlos wieder zurücktransportiert. Das Unternehmen und seine Kunden schonen damit die wertvolle Ressource Holz, verursachen weniger Abfall und vermeiden gleichzeitig CO2-Emissionen.

##### Abbildungen

**Abb. 1

Ideale Fassadendämmung: Thermowall WDVS kommt im Holz- und Massivbau zum Einsatz. Seine hervorragende Wärmespeicherkapazität sorgt für ausgezeichneten Hitze- und Kälteschutz. (Foto: © GUTEX)

Abb. 2

Die patentierten Kantenprofile mit Nut und Feder verleihen GUTEX Ultratherm eine besonders hohe Festigkeit und Regensicherheit – in sieben Dicken von 50 bis 160 mm. (Foto: © GUTEX)

##### Unternehmensprofil

GUTEX macht seit 1932 das Beste aus Holz und ist Experte für klimapositive Holzfaserdämmlösungen in den Bereichen Fassade, Dach und Ausbau. Die innovativen Produkte und Systeme bestehen aus Nadelholz von regionaler Forstwirtschaft, welches im Stammwerk in Waldshut-Tiengen nach umweltschonenden Standards verarbeitet wird. Individuelle Beratung und Services erleichtern es dem Großhandel, Architekten, Planern, Handwerkern und Bauherren, behagliche Lebensräume zu schaffen – im Einklang mit der Natur. Das in 4. Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt 260 Mitarbeitende und generiert rund 135 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit allen Arten der Holzfaserdämmung: Platten, Matten und loser Einblasdämmung.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden sich im Internet: [www.gutex.de](https://gutex.de/home/)

[Diese Pressemitteilung finden Sie hier zum Download.](https://news.gutex.de/)

#### Bei Rückfragen der Presse

**GUTEX mai public relations**Susanne Hartwein Julia Wolter  
Unternehmenskommunikation PR-Beratung   
[susanne.hartwein@gutex.de](mailto:susanne.hartwein@gutex.de) [gutex@maipr.com](mailto:gutex@maipr.com)  
+49 7741 6099-361 +49 30 664040-551

Herstelleradresse:

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741 6099-0 | [www.gutex.de](http://gutex.de/home/) | [info@gutex.de](mailto:info@gutex.de)

Abdruck kostenlos

Über die Zusendung von Belegexemplaren (gerne als Daten) freuen wir uns

Anregungen und Anfragen sind jederzeit willkommen

Rechtliches:

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen redaktioneller Berichterstattung mit inhaltlichen Bezügen zu GUTEX erlaubt.

Die Bilder können zu diesem Zweck vervielfältigt und kostenlos veröffentlicht werden.

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt. Verkleinerungen oder Vergrößerungen, sowie eine den zentralen Sinn des Bildes nicht entstellende Ausschnittwahl sind zulässig.

Zur Sicherung der uns seitens der Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur unter Angabe der Fotoquelle „GUTEX“ bzw. des Fotografen zulässig.

*Bild: © GUTEX*