**OBJEKT-REPORT**

Glasstarke Campuserweiterung der EHL Lausanne

**Innovative Bildungsarchitektur mit OKALUX K und SWISSRAILING LIGHT**



Die neugestaltete Agora ist lichtstark, hochmodern und bietet verschiedene kommunikative Bereiche. Foto: 2024 EHL. All rights reserved.

Die École hôtelière de Lausanne (EHL), eine der weltweit führenden Hotelmanagement-Schulen, hat ihren Campus in der Westschweiz durch eine hochmoderne und nachhaltige Erweiterung transformiert. Die Eröffnung markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Schule und setzte neue Standards für Bildungsinfrastrukturen weltweit. Das Herzstück des Campus ist die lichtdurchflutete Agora, die als zentraler Treffpunkt fungiert. Dieser großzügige Raum fördert Kommunikation und Interaktion und steht im Einklang mit den pädagogischen Prinzipien der EHL: Offenheit und Transparenz.

Für eine optimale Tageslichtnutzung in der Agora sorgt das Dreifach-Isolierglas OKALUX K von Okalux, einem Unternehmen der Glas Trösch Gruppe. Ausgestattet mit einer Kapillarplatte im Scheibenzwischenraum, bietet OKALUX K eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung, während es gleichzeitig für hervorragenden Sonnen- und Blendschutz sowie eine optimierte Wärmeisolierung sorgt. Diese Eigenschaften tragen maßgeblich zur Energieeffizienz des Campus bei.

Ergänzt wird die innovative Architektur durch das Glasgeländersystem SWISSRAILING LIGHT von Glas Trösch. Mit seinem leichten Aluminiumprofil und einem minimalistischen Look fügt sich SWISSRAILING LIGHT perfekt in das Designkonzept der EHL ein. Ein beidseitig montierter Handlauf aus hochwertigem Holz verleiht dem Ganzglasgeländersystem Kontur und Wärme.

**Weitere Bilder:**

 ****

OKALUX K verhilft dem Eingangsbereich der EHL zu blendendfreier Ausleuchtung. Fotos: Fernando Guerra, Lissabon / Itten+Brechbühl SA.

 

Das umfangreich installierte Ganzglasgeländersystem SWISSRAINLING LIGHT schafft Absturzsicherheit ohne

die ästhetische Offenheit der Agora zu stören. Fotos: 2024 EHL. All rights reserved.

**Bautafel:**

Projekt: Campuserweiterung EHL, Lausanne

Bauherr: École hôtelière de Lausanne (EHL)

Architekturbüro: Itten+Brechbühl SA, Lausanne

Ganzglasgeländersystem: SWISSRAILING LIGHT, Glas Trösch

Tageslichtsystem: OKALUX K, Okalux

**Weitere Informationen:**

Okalux Glastechnik GmbH

Am Jösperhecklein 1 | D-97828 Marktheidenfeld

Tel. +49 (0) 9391 9000 | [info@okalux.de](mailto:info@okalux.de)

**Rückfragen der Presse beantwortet:**

Matthias Mai| mai public relations GmbH

Leuschnerdamm 13 | D-10999 Berlin

+49 (0) 30 66 40 40 563 | [glas\_troesch@maipr.com](mailto:glas_troesch@maipr.com)